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聚合氯化铝技术规格书
一、项目简介及使用地点
根据安全生产需要，车集煤矿需采购一批聚合氯化铝用于选煤厂煤泥水处理环节，其质量的好坏直接关系到选煤厂煤泥水的处理效果，影响循环水的质量和正常生产的进行，使用地点为车集煤矿。为保证产品能满足安全、技术、工艺质量等指标要求,特编制此技术规格书。
货物名称及供货范围
	序号
	货物名称
	型号规格
	单位
	备注

	1
	聚合氯化铝
	AL2O3≥28%
	公斤
	


三、主要部件（或设备）技术要求
	项目名称
	要求

	外观（固体）
	白色、浅灰色、淡黄色或褐色颗粒或粉末


四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

投标单位需提供投标产品的生产、制造、检验检测等所需资质文件及合格证书、检验报告。
五、货物使用环境及范围
1. 环境温度：-10℃ ～ 40℃；
2. 相对湿度：≤95%（+25℃时）；
3. 大气压力：86kPa ～ 106kPa。
六、货物适用标准
满足中华人民共和国国家标准《水处理剂  聚氯化铝》（GB/T22627-2022）及《选煤厂安全规程》（GB43203-2023）的要求。
上述标准和规范均应为最新有效版本，未列项目按国家标准执行，没有国家标准按行业标准执行。
七、技术参数

主要技术参数
	氧化铝（Al2O3）的质量分数≥
	28

	盐基度/%
	20-98

	不溶物的质量分数/%≤
	0.4

	pH值（10g/L水溶液）
	3.5-5.0

	铁（Fe）的质量分数≤
	1.5

	氨氮（以N计）的质量分数≤
	0.05

	砷（As）的质量分数≤
	0.0005

	铅（Pb）的质量分数≤
	0.002

	镉（Cd）的质量分数≤
	0.0005

	汞（Hg）的质量分数≤
	0.00005

	铬（Cr）的质量分数≤
	0.005


八、质量及验收要求
1.卖方保证所提供的产品均是全新的、未经使用的，且均选用优质的材料进行制造和装配。
2.为了对产品生产期间的质量检验，买受人有权派人到出卖人所在工厂进行检验。
3.选煤厂煤泥水环节水处理正常作为现场验收的依据。
4.验收的每一个环节不满足产品标准和国家标准，买受人可以拒签到货凭证。
九、安装、调试要求

1.出卖人免费负责现场为买受人培训、调试工作。免费对买受人技术人员及操作人员进行培训，包括基本原理、操作使用和维修保养等知识。
2.在进行调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的产品出卖人应及时更换，直至安装调试成功。
十、服务及质保要求
在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失由出卖人承担。在质保期内因质量原因出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内（如需）派技术人员现场服务。
十一、运输及包装要求
1.出卖人免费运输货物到车集煤矿院内指定地点，包装箱应注明制造厂商名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输及装、卸过程导致的产品质量、安全问题由出卖人负责。
2.包装应牢固、防雨、防震，确保车辆在运输过程中不受损伤。
3.包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、泄露。
十二、供应商须提供技术资料要求

设备送货时需提交与设备相符的中文技术资料（包括但不限于）：
产品的生产、制造、检验检测等所需资质文件及合格证书、检验报告。
十三、其他：
 1.自合同签订之日起，按甲方通知交货，出卖人免费运输货物到车集煤矿院内指定地点。产品验收时，发现产品不符合有关规定，买方有权退货、换货或责成供方限期处理，并可向供方索赔其影响生产使用所造成的损失。买方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。
2.本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。
3.因质量问题造成的退货、换货及装运等造成的一切事宜由供货厂家负责，包括但不限于现场拆装、人力、运输、影响生产造成的损失等费用。
4.本规格书未尽事宜，双方协商解决。

技术联系人：刘刚；联系电话：15938351642
