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通讯、控制一体化系统维修技术要求

一、维修数量

（一）项目名称：通讯、控制一体化系统

（二）设备生产厂家：河南华宁电子有限公司

（三）修理规格及数量：KTC150型，1套

二、设备使用环境及范围

（一）环境温度：0℃～＋40℃。

（二）平均相对湿度：不大于95%（＋25℃）。

（三）大气压力：80kPa～106kPa。

（四）无显著振动和冲击的场合；环境噪声不大于75dB（A）。

（五）煤矿井下有甲烷、煤尘爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

（六）允许有溅水的环境。

三、维修适用标准

（一）该产品隔爆性能符合GB3836.1、GB3836.2、GB3836.4及《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》。

（二）GB 3836.1-2021 爆炸性环境第1部分：设备通用要求。

（三）GB 3836.2-2021 爆炸性环境第2部分：由隔爆型外壳“d”保护的设备。

（四）GB 3836.4-2021 爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备。

（五）MT 209-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求。

（六）MT 210-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法。

（七）AQ 1043-2007矿用产品安全标志标识。

（八）其他国家及行业相关执行标准规定，如有最新版本的规范标准，则应按最新版本执行。

四、维修技术要求

（一）电气系统方面

1.对控制器内部所有模块进行检验，损坏且无法维修的模块进行更换。

2.检测变压器、滤波器、熔断器、继电器等易损件，并进行修理或更换。要求更换的元器件：型号、耐压、功率、参数必须和原件完全一致，不允许代换加大参数器件。

3.严禁随意改动电路，维修后必须保证本安防爆性能。

4.对控制器内部线束、排线等易损坏件全部换新。

5.维修完毕，壳体紧固螺栓必须全部齐全；电缆引入密封圈、压紧螺母完好，无破损、缺失；外壳不能有裂纹、变形。修复后防爆性能必须符合《河南省防爆细则》相关要求。

（二）外观及机械部分

1.对控制器本安及防爆腔体门盖进行修理，更换磨损严重的附件。

2.所有部件进行清理检查，机械部件进行喷砂除污，重新喷漆（底、面漆），严禁带灰、带锈直接喷漆，漆面均匀无流挂、漏喷，设备铭牌及煤安标志换新。

3.送话器防尘网清洁，无煤尘堵塞；扬声器喇叭孔无堵煤、进水。

4.闭锁按钮、送话按键、打点按钮动作灵活，无卡滞，按压回弹正常。

（三）维修后达到标准
1.相关产品必须具备“三证一标志”相关资质，并补齐相关配件铭牌。

2.设备维修及验收应严格执行国家及行业的相关制造验收最新标准。

3.内置的高性能工业控制计算机，配有2路以太网接口、4路USB接口和4路RS485接口，可与全矿井监控系统无缝连接。

4.采用的19寸液晶显示屏，以图形、动画和汉字的形式显示设备启/停和各种保护传感器的动作情况。

5.主控器箱内输出20路，输入48路；两条沿线上输出120路，输入120路。
6.单沿线控制、通讯距离不少于4公里（两条沿线控制、通讯距离8公里）。
7.具有系统自检、故障语言报警和位置显示功能。
8.带有远控、就地、检修、点动等方式。
9.单控制器可同时控制工作面和多条胶带机。
五、质保及服务要求
（一）质保期为设备修好到矿后12个月，在质保期之内若发生质量问题，修理单位应在24小时内派有经验的技术人员到现场免费修理，由此产生的经济损失由修理单位承担。免费提供5套说明书（到货前提供电子版说明书一套）。
（二）修理单位无偿对设备进行指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

（三）现场设备具备安装调试条件后，修理单位接到矿方通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

六、交货时间、地点及其他相关要求
（一）供货车辆排放标准必须是新能源车辆，并且符合当地环保政策要求，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响)均由供货方负责。

（二）无预付款，设备修理完毕到矿经验收合格后，承修单位开具13%增值税专用发票，矿方挂账，设备正常运行3个月无质量问题分期支付合同总价款的90%，合同总价款的 10%作为质保金，质保期满无质量问题一次付清(质保期内设备出现问题，负责修复，待设备重新投入运行后重新开始计算质保期)。逾期付款按无息处理，支付方式为内部转账或电子承兑汇票。

（三）维修工期：合同签订后，接矿方通知30天内。

（四）供货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，承修单位负责到货前的运输并承担相关费用。

（五）其他未尽事宜，双方协商解决。

