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永磁同步变频调速一体机配件技术规格书
一、项目简介
顺和煤矿22采区运输上山（下段）在用带式输送机为2202工作面回采期间的主运输皮带，其驱动系统采用中加特TJVFT-315/80YC(1140)K型永磁同步变频调速一体机。为确保回采期间设备持续稳定运行，最大限度降低故障对生产的影响，需采购部分配件对永磁同步变频调速一体机进行日常维护及配件更换。
[bookmark: _Toc179638555]二、货物名称、规格及范围
1.货物名称：中加特TJVFT-315/80YC(1140)K型永磁同步变频调速一体机。
2.供应范围： 
	中加特TJVFT-315/80YC(1140)K型永磁同步变频调速一体机配件明细

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	整流控制单元
	04.05.02.01.115.315
	件
	1

	2
	逆变模块
	01.02.02.01.047.315
	件
	1

	3
	逆变模块驱动模块
	04.05.05.02.025.315
	件
	1

	4
	驱动连接线
	01.02.02.02.015
	件
	1

	5
	整流单元
	01.02.02.03.037.315
	件
	1

	6
	电力电容
	01.02.02.04.100
	件
	1

	7
	交流滤波电容
	01.02.02.04.019
	件
	1

	8
	高频吸收电容
	01.02.02.06.013
	件
	1

	9
	高压光纤指示模块
	04.05.03.02.008
	件
	1

	10
	电流传感器
	01.02.04.01.002
	件
	1

	11
	温度传感器
	01.02.04.03.005
	件
	1

	12
	电阻器
	01.02.02.07.004
	件
	1

	13
	电阻器
	01.02.02.07.005
	件
	1

	14
	母线指示单元（负）
	04.05.05.03.017
	件
	1

	15
	母线指示单元
	04.05.05.03.018
	件
	1

	16
	叠层母排
	01.02.02.09.166
	件
	1

	17
	能量回馈电抗器
	01.02.02.08.008
	件
	1

	18
	真空接触器
	01.02.03.04.010
	件
	1

	19
	环形变压器
	01.02.07.01.010
	件
	1

	20
	热敏电阻
	01.02.04.03.026
	件
	1

	21
	热敏电阻
	01.02.04.03.046
	件
	1

	22
	显示屏控制单元
	04.05.05.03.173
	件
	1

	23
	本安电路用电缆连接器
	LH-4
	米
	1

	24
	通讯电缆连接器
	04.05.04.01.016
	个
	1

	25
	循环水冷却箱
	CCS-LQ—06—V01
	台
	1

	26
	逆变模块
	01.02.02.01.006.525
	件
	1

	27
	逆变模块驱动模块
	01.02.02.02.065.525
	件
	1

	28
	逆变模块驱动电源
	01.02.06.02.067.525
	件
	1

	29
	整流单元
	01.02.02.03.022.525
	件
	1

	30
	电力电容
	01.02.02.04.033
	件
	1

	31
	高频吸收电容
	01.02.02.06.008
	件
	1

	32
	电源模块
	04.05.03.01.019
	件
	1

	33
	温湿度循环检测模块
	04.05.03.01.003
	件
	1

	34
	电阻器
	01.02.02.07.022
	件
	1

	35
	母线指示单元
	04.05.05.03.006
	件
	1

	36
	叠层母排(整流侧)
	01.02.02.09.001
	件
	1

	37
	叠层母排
	01.02.02.09.219
	件
	1

	38
	电抗器
	05.07.01.02.004
	件
	1

	39
	环形变压器
	01.02.07.01.023
	件
	1

	40
	继电器（配座）
	01.02.03.05.004
	件
	1

	41
	真空接触器
	01.02.03.04.003
	件
	1

	42
	高脉冲过载电阻
	01.02.02.07.013
	件
	1

	43
	高压继电器
	01.02.03.05.006
	件
	1

	44
	显示屏控制板（自制）
	04.05.05.03.207
	件
	1

	45
	电缆连接器插头
	01.04.01.02.068
	件
	1

	46
	电缆连接器插座
	01.04.01.03.072
	件
	1

	47
	电缆连接器插头
	01.04.01.02.044
	件
	1

	48
	电缆连接器插座
	01.04.01.03.063
	件
	1

	49
	电缆连接器插座
	01.04.01.03.002
	件
	1

	50
	通讯电缆插座
	04.05.04.01.013
	件
	1




三、配件技术要求
1. 适配性：所供配件必须与我方在用的青岛中加特电气股份有限公司变频一体机完全兼容，包括机械尺寸、电气参数、接口规格等，确保安装后能够正常运行，不影响主机的性能和安全；
2. 材质要求：配件材质需符合相关标准及原厂要求，耐磨、耐腐蚀、耐高温、抗冲击，能够适应煤矿井下潮湿、多尘、有爆炸性气体的恶劣工况，使用寿命不低于原厂同类型配件标准；
3. 工艺要求：配件生产工艺需符合国家、行业及原厂标准，做工精细，无裂纹、变形、毛刺等缺陷，电气部件绝缘性能良好，接线规范，符合防爆要求，确保长期使用安全可靠；
4. 检测要求：每批配件出厂前必须经过严格的质量检测，检测项目涵盖外观、尺寸、电气性能、防爆性能等，检测合格后方可出厂，买受人有权对到货物资进行抽样检测，若检测不合格，有权拒收该批次所有配件，并要求出卖人承担相应责任。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
本标段允许代理商参加，投标时提供代理授权书。
五、货物适用标准
本次采购配件必须严格符合以下国家、行业标准及相关规定，确保产品质量、安全性能达标，若标准有更新，按最新版本执行：
1. GB3836-2021  《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》；
2. MT209-90    《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》；
3. 青岛中加特电气股份有限公司提供的产品原厂技术规范及配件标准； 
4. 国家及行业关于煤矿井下电气设备配件的其他相关安全、质量标准。
[bookmark: heading_3]六、货物使用环境及范围
用于煤矿井下粉尘、潮湿环境，海拔不超过1000m，气温-10～+40℃。
七、质量及验收要求
1.产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。
2.出卖人需承诺所供配件为全新、未使用过的合格产品，无翻新、返修、不合格等情况，若发现此类问题，买受人有权解除合同，并要求出卖人赔偿相应损失；
八、安装调试要求
如有需要，安装、调试阶段产品出卖人需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作。
九、服务及质保要求
1. 质量保质期：保质期为自配件验收合格之日起10个月，保质期内配件出现非人为损坏、非不可抗力造成的质量问题，出卖人需提供免费维修、更换服务，维修或更换后的配件保质期重新计算。
2. 售后响应：配件在使用过程中出现质量问题，买受人及时通知出卖人后，出卖人需在24小时内抵达产品使用现场开展故障排查、维修服务，若无法现场修复，需立即提供同规格备用配件，确保不影响煤矿生产进度。
3. 责任划分：若因买受人非正常使用、操作不当、人为损坏或不可抗力造成的配件故障，由买受人承担相关维修、更换费用及损失；若经双方核实，确为配件自身质量问题，所造成的设备停机损失、维修费用及其他相关损失，由出卖人全额承担。
4. 技术培训：出卖人需免费为买受人提供配件安装、调试、维护、故障排查等相关技术培训，培训人数、时长由双方协商确定，确保买受人相关工作人员能够熟练掌握配件的使用及维护技能。
5. 售后保障：保质期结束后，出卖人需继续提供配件维修、供应服务，确保配件长期供应的稳定性和及时性。
[bookmark: heading_5]十、运输及包装要求
1.设备应进行合理包装，采用防潮、防尘、防碰撞包装，保证外观和结构不受损坏，保护其性能及其使用价值。其包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证其完好如初的运送到使用现场。
2.运输由出卖人负责运到顺和煤矿指定地点、具体卸货由出卖人负责，场地由买受人负责协调。
3.配件送达买受人指定地点时，出卖人需随货提供详细的装箱清单（注明配件名称、规格型号、数量、生产日期），每个配件需单独标注清晰的物资名称、规格型号、生产日期，同时提供每批配件对应的出厂合格证，否则买受人有权拒收。
[bookmark: heading_7]十一、其它要求
1. 交货期：合同签订后接供应科通知7日内配件到货。
2.其原厂技术规范、出厂检验标准、安装维护手册及原厂配件更换标准，均由投标方负责收集整理。招标方不另行提供上述资料。
3、本技术要求提出的是最低要求，并未对一些细节做出规定，也未充分引述有关标准和规定的条文，供货方应保证提供符合本技术要求和有关最新工业标准的成熟优质产品及其相应服务，对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须同时满足其要求。
十二、联系人
王彬宇  15238505568
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